广东省北江监狱警体馆监控音响系统采购项目报价表

供应商名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **报价（元）** |
| **一、监控系统** |  |
| 1 | 室外球机 | 海康威视 | DS-2DE6232IW-ZAYN | 支持1/2.8" 200万32倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离） 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景内置加热玻璃，有效除雾支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR支持32倍光学变倍，16倍数字变倍支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态支持定时抓图与事件抓图功能支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8 mm~153.6 mm，32倍光学 视场角：58.6°~2.4°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 补光灯距离：150m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据  SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 供电方式：AC24V 电源接口类型：两线式 | 台 | 2 |  |
| 2 | 超广角半球 | 海康威视 | DS-2CD6735EFWD-ZAYN | 300万1/2.8”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机最小照度:0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR镜头:2.0mm，水平视场角140°；垂直视场角102°镜头接口类型:M12数字降噪3D数字降噪调整角度:支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~40°(可以通过加斜底座支架来补足) 宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG最大图像尺寸:2048 × 1536帧率:50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)图像设置:亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调背光补偿支持,可选择区域畸变矫正支持感兴趣区域:ROI支持双码流分别设置1个固定区域存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 报警接口:1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口音频接口:1对音频输入（Mic in/Line in）/输出接口(插线式接口)工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)； 电源接口类型:Φ5.5×2.1MM圆头电源功耗:7W MAX 红外照射距离:15米尺寸(mm):87.8×111.1重量:400g | 台 | 7 |  |
| 3 | 摄像枪 | 海康威视 | DS-2CD2346WDA4-ZAYN | 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警▲支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量及重复次数可设置（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离） ▲可同时对经过设定检测区域内的不低于10个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离） ▲支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示预览画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数（需要在公安部检测报告复印件中体现，并加盖厂商公章或投标专用章，否则视为负偏离）补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯防补光过曝: 支持补光距离: 红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m最大图像尺寸: 2560 × 1440视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 | 台 | 7 |  |
| 4 | 球机支架 | 海康威视 | 　 | 球机壁装专用支架 | 个 | 2 |  |
| 5 | 支架 | 国产 | 定制 | 枪机支架 | 个 | 14 |  |
| 6 | 电源 | 明纬 | 　 | 12V20A电源集中供电 | 个 | 3 |  |
| 7 | 主机柜 | 图腾 | 　 | 22U | 个 | 1 |  |
| 8 | 分线机柜 | 图腾 | 　 | 6U | 个 | 2 |  |
| 9 | 防水箱 | 国产 | 　 | 定制不锈钢防水箱 | 个 | 2 |  |
| 10 | 网络模块 | 普天 | 　 | 超五类网络模块 | 个 | 10 |  |
| 11 | 网线 | 普天 | 　 | 超五类屏蔽网线 | 箱 | 5 |  |
| 12 | 光纤跳线 | 东方之光 | 　 | LC-LC 单模3米 | 条 | 12 |  |
| 13 | 光纤 | 长飞 | 　 | 24芯光纤 | 米 | 250 |  |
| 14 | 光纤 | 长飞 | 　 | 12芯光纤 | 米 | 150 |  |
| 15 | 电源线 | 风采 | 　 | RVV2\*1 国标 | 米 | 800 |  |
| 16 | 电源线 | 风采 | 　 | RVV3\*1.5 国标 | 米 | 150 |  |
| 17 | 主电源线 | 风采 | 　 | RVV3\*4 国标 | 米 | 100 |  |
| 18 | 光纤终端盒 | 东方之光 | 　 | 12芯ODF架 LC满配 | 个 | 2 |  |
| 19 | 光纤终端盒 | 东方之光 | 　 | 48芯ODF架 LC满配 | 个 | 1 |  |
| 20 | 光纤收发器 | TP-LINK | 　 | 单模单光纤千兆传输，传输距离可达3公里；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab网络标准；超过10万小时的平均无故障时间6KV防浪涌设计；全金属封闭防尘设计 | 对 | 3 |  |
| 21 | 交换机 | 华为 | 　 | 8口千兆 | 台 | 3 |  |
| 22 | 管材辅材 | 国产 | 　 | 联塑PVC管、胶粒、螺丝、管材配件 | 批 | 1 |  |
| **二、音响系统** |  |
| 1 | 15寸专业音箱 | Barb | F15 | 系统组成: 　15"，二路二单元扬声器: 　低音15寸,高音75芯额定阻抗: 　8Ω功率: 　500W灵敏度（1W@1m): 　97dB最大声压级: 　122dB覆盖角度水平(水平x垂直): 　90° x75°推荐分频点: 　2kHz频响范围（-3dB): 　56Hz~18kHz连接插口: 　NL4x2吊装点（个）: 　12音箱净重: 　28Kg音箱毛重: 　30Kg尺寸(宽x高x深): 　473×700×440 mm  | 个 | 4 |  |
| 2 | 800WD类专业功率放大器 | Barb | FP1800 | 本产品使用了全新的隧道散热系统，使得产品的散热效率高，整机的工作温度低，产品的稳定性、可靠性更高；功放模块的电路采用了H类线路，整机效率提高到70%，使得产品在有效的空间内尽可能向音箱提供多的功率，加上本机的直流保护、短路保护、VHF保护、过流保护、音量恢复渐大、温度自控制保护功能六大保护系统让产品的稳定性、可靠性更高。本系列功放接8Ω负载为最佳使用模式。 输出功率：8Ω/200W×2、4Ω/300W×2；频率响应：20Hz～20kHz(±0.5dB)；电源：220V(50Hz～60Hz)；阻尼系数：≥200@8Ω失真度：＜0.02％Rated power@8Ω/1KHz；信噪比≥100dB（A计权）；输入阻抗：Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡)；转换速率：20V/US；输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4Vrms； | 台 | 2 |  |
| 3 | 12路调音台 | Barb | MC-120 | 总谐波失真:<-0.005%频率响应:20Hz-20KHz+1dB /-3dB最大输出电平:18dBm (1 KHz, THD=0.5%)信噪比:-81 dB增益控制:单声道:-51dB~0dB 残余输出噪声:<-83dBu串音:<-79dBu头戴耳机输出功率:260mW(1KHz,THD=0.5%，200Ω) | 台 | 1 |  |
| 4 | 数字抑制器 | Barb | FBX200 | 两路输入，两路输出，麦克风佧侬48V独立开关，双端口模式输入/输出【6.5/佧侬】.中英文操作界面，可连接电脑调试.反馈功能.移频功能.噪声门，压缩器，独立可选，可保存多种自设调试模式.音色还原百分百，适合KTV,会议，演唱， | 台 | 1 |  |
| 5 | 专业麦克风无线（真分集） | Barb | KP-965 | 1:自动静音.自动关咪.跌落静音. 2:数字信号传送.声音高保真还原. 3:ID加密,200通道选择.杜绝串频. 4:可调数字移频.有效抑制啸叫 5:方便的高低增益及功率切换. 6:四天线分集接收,克服断频现象. 7:预设5种音效.适应不同档次音响 | 套 | 1 |  |
| 6 | 时序器 | Barb | DB02 | 输入 电力条件 单相 3 线电力线接入端口方式 单相两刀动力型空气开关连接器件 DZ47 C63最大可连接线径 (L.N/PE) 50mm2接地端子 接线耳输出 时序通道数量 8 通道可输出通道数 8 通道电力条件 单相 3 线连接器件类型 兼容美标欧标插座非时序输出辅助通道 万能插座其他参数 输入最大电流容量 63A(AC220V)每通道最大输出电流容量 30A/60s 或 10Arms时序控制每步时间间隔 1secUSB 灯座最大输出电压/电流 5V/50mA功能与使用 前面板指示功能 电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通前面板使用功能 时序电源开关、USB 灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座后面板使用功能 接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座保护功能 空气开关过流自动断路功能尺寸/重量 产品外形尺寸 (宽 x 深 x 高) (mm) 483x260x44.5(1U)外包装尺寸(宽 x 深 x 高) (mm) 560x425x80净重 5.2kg | 台 | 1 |  |
| 7 | 有线动圈麦克风 | Barb | SM-88 | 1、动圈式，心型指向性；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、音头类型：动圈式；3、指向特性：心型指向；4、频率响应：50Hz-15KHz；5、输出阻抗：600Ω；6、灵敏度：-57dB±2dB（1V/Pa）；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7、插头：XLRM卡侬公头；8、材质及表面处理：压铸金属，浅灰蓝瓷漆；9、连线：标配5M专用信号传输线材，带6.3mm标准插头；10、尺寸：200mm；11、净重：1Kg/支； | 个 | 4 |  |
| 8 | 设备柜 | 国产 | 　 | 16U航空柜 | 个 | 1 |  |
| 9 | 音箱支架 | 国产 | 　 | 壁挂支架 | 对 | 2 |  |
| 10 | 专业喇叭线 | Mps | S-330 | 材质：高纯度6N无氧铜导体规格：OD:9MM截面积：2.5MM平方\*2/13WAG\*2 | 米 | 280 |  |
| 11 | 专业音频线 | Mps | X-15 | 材质：6N无氧铜+无氧铜镀银线规格：2芯\*[0.38MM平方/21AWG]导体线径: 4MM屏蔽层：铝屏蔽+铜网屏蔽 | 米 | 200 |  |
| 12 | 管材辅材 | 国产 | 　 | 联塑PVC管、胶粒、螺丝、管材配件、各类全铜转换头(3.5、6.5、卡侬头、莲花头）。 | 批 | 1 |  |
| **三、安装调试** |  |
| 1 | 安装调试 | 　 | 　 | 一、路面开挖及复原二、线路敷设三、熔纤费用四、设备安装、接入平台及存储调试费用五、高空作业费用 | 项 | 1 |  |
| 合计报价（元） |  |
| 注：不得擅自更改本报价表，否则视为无效报价 |

说明：

1.本项目合计报价超过95866.00元为无效报价；

2.上述报价包含货物、调试安装、运费及税金等所有费用；

联系人：

联系电话：

报价日期：